[ 로얄텍 GPS 수신기 ]

항목	상세설명
제품소개	- 기존 PDA와 연결하여 체계적이고 과학적인 방법을 통해 실시간 위치파악 - 위성 위치 측정 시스템(GPS) 및 RF 기술을 이용한 정확한 위치파악 시스템 - 기존 PDA 교체없이 Smart GPS 부착방식으로 차량용으로 이용자 편의 증대 - 검증된 GPS 방식이용으로 보다 정확한 위치파악 가능 - 다방면의 GPS모듈 형태 개발 및 양산으로 노하우 축적 - 위치확인 솔루션 제공으로 기업 이미지 향상 및 Smart GPS 기술력 선점 GPS수신기 * 로얄텍(아이팩용) GPS - 외부안테나가 필요없는 스마트형 GPS 수신기 - 차내에서 사용 가능한 안정적이고 월등한 수신률-RoyalTek社 제품(승용차전용:12V DC 지원) - 아이팩/카시오페이/조나다용
제품특징	- 위치 데이터의 정확도 (최고 5m 이내) - 고감도 - 소형화 * PCB size : 40 x 40 mm * 제품 size : 47 x 65 mm - 경량화 - 안테나 일체형 (Smart type) * 모듈과 안테나간 간섭을 제거, 일체형으로 미려하게 디자인하여 휴대 및 차량 장착에 용이하게 설계 - 저 전력제어 적용가능 (Trickle Power) * pull time 수신시, 약 180mA 이내 (안테나 소모전력 30mA 포함) * Trickle Mode 적용시 Sleep Mode : 20mA 이하 - User protocol 적용 가능 - H/W Artwork 및 PCB 당사 제작 - 기타 * 12CH Tracking * Main chip SiRFstartⅡ * S/W 업그레이드 가능
적용범위	- PDA or Notebook 적용 - AVL, Location-Based Services 적용 - CNS (Car Navigation System) 적용 - 개인 및 여행용 장치 - 위치확인 시스템 적용 - 지도용 맵핑 장치 - 위치서비스 * 일반(응급,가족,Web) * 물류(차량,공차,관제) * 기타(경비,영업)