복사기 드라이버 설치방법

설치시디로 입력하면 된다.

설치시 수동으로 설치할 경우에는 포트는 59.29.120.181로 하고

드라이버 명은 IR C2380 / C2550 으로 선택한 후 다음 버튼을 누르면 진행된다.

자동으로 설치시에는 검색된 프린터 중 59.29.120.181의 ip를 가진 프린터를 클릭하고 진행하면 된다.

복사기에서 바로 내 PC로 스캔한 파일을 보내는 방법

인터넷 창을 실행시킨후 프린터 ip를 주소창에 입력한다.

http://59.29.120.181/

창이 뜨면 아래 주소록 버튼을 클릭한다.

2. 주소록에서 주소록 원터치 버튼을 클릭한다.

수신인명은 - 사용자 이름을 입력하고

원터치버튼명은 - 복사기에 표시되는 이름을 입력한다.

프로토콜은 - Windows(SMB)로 선택한다.

호스트명은 \\컴퓨터이름\scan 으로 입력한다.

(컴퓨터이름은 내컴퓨터->마우스 오른쪽 버튼 속성 -> 컴퓨터 이름을 클릭하면 된다.)

사용자명은 아무거나 입력해도 된다. (예, owner)

입력 예는 다음과 같다.